删除注册表中的相关键值
开始->运行->regedit，打开注册表编辑器，找到下面注册表项：
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E6
0-C465-11CF-8056-444553540000}
在右边的项目中找到“upperfilter“项和”lowerfilter“r
项，然后把这两项都删除（有些系统可能只删除其中一个键就能恢复正常~），
再进入设备管理器中把通行串行总路线控制器的感叹号的硬件卸载，再点右键
”扫描检测硬件改动“，系统则会重新安装驱动，这样问题就迎刃而解。
https://www.cnblogs.com/linux234/p/6107226.html

1、开启 plug & play 服务

2、以管理员身份 cmd 输入以下命令
powercfg -h off